附件2

生产、经营、租住场所重大火灾风险统计表

（自建房/非自建房）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查场所总数 |  | 发现隐患数量 |  | 整改隐患数量 |  |
| 生产经营场所 | 居住出租场所 |
| 数量 |  | 数量 |  |
| 住宿10（含）—30人数量 | 住宿30（含）—100人数量 | 住宿100（含）人以上数量 | 住宿10（含）—30人数量 | 住宿30（含）—100人数量 | 住宿100（含）人以上数量 |
|  |  |  |  |  |  |
| 风险种类 | 存在风险场所数量 | 已整改场所数量 |
| 使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋，屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料 |  |  |
| 用于生产、经营的场所，居住区域与生产、经营区域未完全分隔 |  |  |
| 电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电；室外集中停放、充电区域与疏散楼梯、安全出口、室内房间未设置有效防火分隔或者与建筑外墙、安全出口直接相邻 |  |  |
| 每层建筑面积超过200平方米的场所、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的场所、建筑层数为4层及以上的场所，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。 |  |  |
| 外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏 |  |  |
| 用于租住的场所内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库  |  |  |
| 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置居住场所 |  |  |
| 耐火等级为三级及以下（砖木结构或木楼梯、木楼板、木隔断）的场所 |  |  |
| 场所场院、内院、天井设置顶棚、雨棚等形成封闭空间 |  |  |
| 电气线路、移动插座直接敷设放置在可燃物上 |  |  |
| 场所居住房间、地下室、半地下室使用瓶装液化石油气 |  |  |
| 疏散走道、疏散楼梯间、安全出口处大量堆放易燃可燃物品 |  |  |
| 未配备灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材 |  |  |
| 合计 |  |  |

填报人： 联系电话： 审 批 人：