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明环水尤〔2026〕1号

三明市生态环境局关于
同意设置福建省尤溪县和兴食品有限公司
入河排污口的函

福建省尤溪县和兴食品有限公司：
你公司于2026年8月19日向我局提出设置入河排污口申请。根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，经审查，同意公司设置入河排污口（118.231811°，26.174862°），你公司要严格落实各项水污染防治及环境风险防范措施，具体要求详见附件。

附件：三明市生态环境局关于同意设置福建省尤溪县和兴
食品有限公司入河排污口的决定书


                               三明市生态环境局
                               2026年9月3日


三明市生态环境局关于
同意设置福建省尤溪县和兴食品有限公司入河排污口的决定书
	
入河排污口类型
	工矿企业入河排污口

	入河排污口名称
	福建省尤溪县和兴食品有限公司

	入河排污口编码
	GC-350426-0123-GY-00

	设置类型
	新设  改设  扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体1名称：福建省尤溪县和兴食品有限公司

	详细地址
	福建省三明市尤溪县城关镇石路村60号

	统一社会信用代码
	913504261559048212

	法定代表人及联系电话
	姓名：周卫国     联系电话：13860513996

	行业类别
	C1351牲畜屠宰

	排污许可证或排污登记编号
	91350426MACDRA8C4M001V

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：尤溪县城关镇石路村

	
	排入水体名称：石路溪（尤溪支流）

	
	所在流域：闽江-尤溪流域

	
	经度：E 118.231811°，纬度：N 26.174862°

	污水排放方式
	连续 
间歇
	入河
方式
	明渠  管道
泵站  涵闸
箱涵  其他：____

	是否共用
	是
否
	
	

	入河排污口截面信息
	圆形截面：d=0.16m，S=0.020096m2

	
	方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）

	
	2028.1.1前
	2028.1.1起
	-
	2028.1.1前
	2028.1.1起

	COD
	80
	80
	10.9333
	8.75
	8.75

	BOD5
	30
	25
	
	3.28
	2.73

	NH3-N
	15
	15
	
	1.64
	1.64

	SS
	60
	60
	
	6.56
	6.56

	动植物油
	15
	15
	
	1.64
	1.64

	TP
	-
	2
	
	-
	0.219

	TN
	-
	25
	
	-
	2.73

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌、二维码等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
福建省尤溪县和兴食品有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施；特殊时期，你公司应合理调度生产负荷，严格控制废水与废水污染物的产生量，落实污染物减排、限排要求；若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、五日生化需氧量、悬浮物。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：无

	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。
（二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。
（三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。
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