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福建省尤溪县演溪矿区建筑用砂岩矿
开采方案评审意见

[bookmark: _GoBack]为办理采矿许可证，根据尤溪县人民政府要求，尤溪县鑫隆矿业开发有限公司委托福建省闽西地质大队编制了《福建省尤溪县演溪矿区建筑用砂岩矿开采方案》（以下简称《方案》）。尤溪县自然资源局受理收件后，组织4名专家组成评审专家组，并于2026年8月13日召开评审会，对《方案》进行评审。会议对《方案》提出了修改意见。编制单位于2026年8月20日再次提交了送审稿，经评审专家确认，存在问题已基本修改完善，经研究形成本评审意见书。
一、矿山基本情况
1、矿区位于尤溪县城北东方向，直距22公里，行政区划隶属尤溪县西滨镇演溪村管辖。矿区有乡村便道与国道235线连接，距离2.5公里。235国道向南约15公里至福银高速大排入口，约39公里至尤溪县城。交通较方便。
2、拟设尤溪县演溪矿区建筑用砂岩矿采矿权，开采矿种：建筑用砂岩；开采方式：露天开采；生产规模：70万m³/年；矿区面积：0.2484平方公里；开采标高：+415m～+220m；开采服务年限10年。本世纪初，因高速公路建设需要，曾在拟设采矿权西南部沟谷设置临时采场，仅有少量开采，现已基本自然复绿。
矿区范围由13个拐点坐标圈定（见下表）。
矿区范围拐点坐标表
	序号
	拐点坐标（2000坐标系）
	地理坐标

	
	X
	Y
	北纬
	东经

	1
	2915365.93 
	39630952.39 
	26°20′30.368″
	118°18′42.238″

	2
	2915227.50 
	39631153.32 
	26°20′25.804″
	118°18′49.431″

	3
	2915071.09 
	39631111.96 
	26°20′20.737″
	118°18′47.883″

	4
	2914943.26 
	39631047.25 
	26°20′16.606″
	118°18′45.503″

	5
	2914796.96 
	39631114.00 
	26°20′11.832″
	118°18′47.856″

	6
	2914742.89 
	39630995.93 
	26°20′10.114″
	118°18′43.579″

	7
	2914936.12 
	39630753.47 
	26°20′16.471″
	118°18′34.909″

	8
	2915025.49 
	39630582.36 
	26°20′19.431″
	118°18′28.773″

	9
	2915196.59 
	39630445.44 
	26°20′25.034″
	118°18′23.899″

	10
	2915222.48 
	39630400.89 
	26°20′25.889″
	118°18′22.302″

	11
	2915283.87 
	39630438.08 
	26°20′27.871″
	118°18′23.665″

	12
	2915216.97 
	39630690.95 
	26°20′25.615″
	118°18′32.758″

	13
	2915314.42 
	39630722.04 
	26°20′28.770″
	118°18′33.914″

	开采标高+220m—+415m，矿区面积0.2484km2。



二、矿区地质与矿产资源情况
2022年6月～2024年4月，受尤溪县鑫隆矿业开发有限公司委托，福建省闽西地质大队在矿区开展地质普查工作，提交《福建省尤溪县演溪矿区建筑用砂砂岩普查地质报告》（其中，开采技术条件达详细查明程度）。该报告于2024年10月14日经省国土资源评估中心评审通过（闽国土资储审字[2024]28号）。经评审认定：截止2024年4月30日，矿区保有建筑用砂岩矿推断资源量846.7m³。矿石为早侏罗纪梨山组长石石英砂岩，中厚层状，倾向南东，倾角较缓。矿区无较大的地表水体，水文地质勘查类型属裂隙充水的简单型；地层岩性属半坚硬—坚硬层状岩类，边坡残坡积层潜在滑坡、崩塌危险，工程地质条件复杂程度属中等型；环境地质条件中等。
三、开采区域
1、拟设矿权己列入《福建省尤溪县矿产资源总体规划（2021～2025年）》的开采规划区块。该规划于2023年4月27日经三明市自然资源局以《明自然资发【2023】15号文》批复发布。
2、矿区范围面积0.2484Km2，采用山坡露天开采，开采标高+220m～+415m。为防止矿区西南侧常年流水沟倒灌采场，拟在水沟北东侧沿矿界8～9拐点留设4～8m保安矿柱。扣除该保安矿柱占用的部分，其他的即为开采范围。开采方式可行，开采范围圈定合理。
3、露采剝离范围全部位于拟申请矿区范围，即《福建省尤溪县矿产资源总体规划（2021～2025年）》载明的开采规划区块内。
4、矿山开采主要敏感目标为生态公益林与基本农田。生态公益林矿区最近距离13m，矿山开采对其影响小。矿山外围有基本农田16块，分布于山坡上，矿山开采对之无影响。
四、矿产资源开采与综合利用
1、拟设矿区开采矿种为建筑用砂岩，产品方案为建筑用石料（包括机制砂、建筑用碎石、毛石等）。
2、矿体出露地表，连续性好，赋存标高220～404m，适宜于露天开釆。根据矿区地形地貌与矿体赋存条件，拟釆用公路开拓-汽车运输方案，自上而下水平分台阶开采，即组合台阶采矿法。设计工作台阶高度10～15m，共设计+405m、+395m、+385m、+370m、+365m、+355m、+340m、+325m、+310m、+295m、+280m、+265m、+250m、+235m、+220m等15个开采台阶。安全平台宽3～5m，清扫平台宽8m；坡面角：覆盖层<45º，中风化层：<55º，新鲜岩体：<70º。最终境界边坡角：46º，最高台阶标高+405m，最低台阶标高+220m。设计基本合理。
3、矿区保有推断资源量846.7万m³。开采台阶边坡压覆推断资源量344.62万m³，矿区西南侧保安矿柱压矿损失推断资源量0.65m³，合计设计损失推断资源量345.27万m³。推断资源量可信度系数按1.0计，故本次设计利用资源储量501.43万m³。开采回采率以98%计，经计算可采储量为491.40万m³。剥离量321.7万m³，剝采比0.655 m³/m³。以上估算基本合理。
4、根据保有资源量、矿体赋存条件及市场供需情况，经论证，设计矿山生产规模70万m³/年。矿山服务年限10年，其中基建期2.5年，稳产期6.5年，减产、扫尾期1年。设计基本合理。
5、资源综合利用：矿区地表剥离物，包括残坡积层、全风化层、强风化层和中风化层。其中残坡积层63.9万m³，拟将其中的4.9万m³暂时堆放在矿区北东侧拐点2西南+255m标高处沟谷处，用于265 m台阶以上釆场复绿覆土；剩余的残坡积层59万m³以及全-强风化层139.2万m³，均运往距矿山5.3公里的尤溪县宝发建筑墙体材料有限公司生产机砖；中风化层118.6万m³外运到工业场地用于淘洗加工制砂或矿山道路及附近公路铺设路面。总体思路基本可行。
5、功能区布置：因受地形条件限制，功能区拟分散布置。经与有关单位协商，工业场地布置在位于西滨镇区的永德信集团（福建）水泥有限公司原厂区车间内；办公生活区设置在距矿区约2.5公里处的演溪村溪坪28号。基本符合矿山实际情况。
五、存在问题及建议
残坡积层除了4.9万m³用于265m以上开采台阶覆土以外，剩余部分拟外运经淘洗后用于生产机砖。鉴于265m以下开采边坡复垦土源尚未落实，建议生产中根据实际情况，尽可能继续就近选择合适的场地，临时堆放剩余的残坡积土。残坡积土首先应考虑保障开采台阶覆土的土源供给，剩余的再予外运。
六、评审结论
经评审，《福建省尤溪县演溪矿区建筑用砂岩矿开采方案》基本符合《福建省自然资源厅关于做好「矿产资源法」实施衔接过渡期矿产勘查方案和开采方案评审工作的通知》要求，予以通过。《方案》仅作为办理釆矿权登记的要件之一，具体矿山开采应按照批准的开采设计及安全设施设计施工。 
                           

 二〇二六年八月十三日
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