2026年尤溪县市场监督管理局立式高压蒸汽灭菌器报价表

	仪器名称
	型号规格
	技术要求
	单位
	数量
	报价（元/台）

	立式高压蒸汽灭菌器
	
	基本结构
1.外壳采用耐温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成；
2.锅盖启合方式，采用双螺杆旋压密封结构，操作简单，安全可靠。
功能描述
1.具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温；
2.具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）；
3.三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排；
4.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；
5.具有简单压力容器证书；
6.无需办理压力容器使用登记，无需持有《特种设备作业人员操作证》，10年整机免检验。
容积
≥40L
功率、电压
功率≥3.5KW，电压:220V/50Hz
灭菌温度可设定范围
50℃-134℃
灭菌室尺寸
φ355×400（mm）
灭菌时间可调设定范围
0-9999min
仪器净尺寸
530×620×1005（mm）
额定工作压力
额定工作压力：0.217Mpa，设计压力：0.24Mpa
具有国家规定的特种设备简单压力容器证书。
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                                                  报价单位（盖章）：

                                                         报价日期：

备注：

1、本次采购预算金额为人民币19466.67元。
2、各报价单位须提供三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函、本份报价表原件、有效营业执照复印件、法人身份证正反面复印件。

3、以上所有材料只接受纸质版，均须加盖公章，装订成册，注明报名公司、联系方式及项目名称并加盖骑缝章。

